附件 1

**适老化改造项目补贴范围目录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能 | 项目名称 | 参数规格及要求 | 单位 | 指导价 （元） |
| **一、改造类物品和材料** |  |  |
| 1 | 如厕 洗澡 安全 | 地面防滑 | 采用 PVC 材质地胶，防湿滑系数为 ≥R9， 厚度≥2mm；抗菌防霉易清洗，适用于卫 浴间、厨房等较湿滑地方。 | 平方 | 350 |
| 2 | 卫生间改造 | 给老人卫生间改造所需的物品、主材及辅 材，包括消除地面高度差、水电老旧线路、 门洞扩宽、墙面处理、安装移门，吊顶、 排水，铺设防滑地砖及水泥、黄沙、涂料 等辅助材料。 | 套 | 3800 元/ 平方米，最高22000元/套 |
| 3 | 蹲坑改 坐便器 | 蹲坑拆除后改装坐便器所需的物品、主材 及辅材。包括地面处理、水路改造、坐便 器安装等。 | 套 | 3000 |
| 4 | 适老智能 坐便器 | 通过自动清洗、烘干， 可减少老人因弯腰 擦洗引起的跌倒等隐患。 | 个 | 6000 |
| 5 | 整体卫浴 | 具备沐浴功能，配置手持花洒、照明、排 风、安装扶手地面防滑、洗手盆及如厕功 能等适用于老年人使用。 | 套 | 13000 |
| 6 | 坐式淋浴器 | 坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间； 采用恒温设计；采用多喷头喷淋臂设计可 随意调节角度，雾状喷水方式。 | 套 | 6500 |
| 7 | 上翻沐浴椅 | 外层材料采用 ABS 或者尼龙原装环保料， 面管两端人工倒角。承重力≥100kg。 | 套 | 800 |
| 8 | 电动升降 适老洗手台 | 台盆可自由升降，方便轮椅进入及轮椅老 人适用，应包含洗手盆、双侧无障碍扶手、 镜子、升降支架主体、下水配件等。 | 套 | 7000 |
| 9 | 室内 行走 便利 | 防滑一字 扶手 | 用于老人抓握助力，防跌倒，外层管径约 35 毫米。内层不锈钢或铝合金材质， 外层 为 ABS 或PVC 或树脂材料，防转动设计。 | 根 | 300 |
| 10 | 防滑 L 型 扶手 | 用于老人抓握助力，防跌倒，外层管径约 35 毫米。内层不锈钢或铝合金材质， 外层 为 ABS 或PVC 或树脂材料，防转动设计。 | 根 | 400 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能 | 项目名称 | 参数规格及要求 | 单位 | 指导价 （元） |
| 11 | 室内 行走 便利 | U 型上翻 落地扶手 | 用于老人抓握助力，防跌倒，外层管径约 35 毫米。内层不锈钢或铝合金材质， 外层 为 ABS 或PVC 或树脂材料，防转动设计。 | 根 | 450 |
| 12 | 过道实木 扶手 | 直径约 35mm，实木扶手，环保油漆制作。 | 米 | 350 |
| 13 | 门槛无障碍 改造 | 门槛高差移除，增加无障碍坡道，材质为 天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水 防滑、承重力≥500kg。 | 块 | 1100 |
| 14 | 居家 环境 改善 | 厨房改造 | 厨房改造所需的物品、主材及辅材， 包括 消除地面高度差、水电老旧线路、门洞扩 宽、墙面处理、安装移门，吊顶、排水， 铺设防滑地砖及水泥、黄沙、涂料等辅助 材料。 | 套 | 3800 元/ 平方米，最高22000元/套 |
| 15 | 厨房适老 升降吊柜 | 可灵活控制吊柜上升、下降及暂停， 方便 老年人取物使用。 | 米 | 3500 |
| 16 | 适老灶台 | 柜体可自由升降；降低灶台或留出容膝空 间，方便轮椅进入或矮小老人适用。 | 米 | 3500 |
| 17 | 适老操作台 | 降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮 椅进入或矮小老人适用。 | 米 | 2500 |
| **二、其他类物品和材料** |  |  |
| 18 | 如厕 洗澡 安全 | 洗澡椅 | 椅架为铝合金材质，座板、背靠板为 PE 材质，座面板、坐垫为 EVA 材质，座椅 高度≥3 段可调节，折叠时可自行站立， 扶手可抬起。 | 把 | 850 |
| 19 | 移动马桶 | 采用钢管或铝合金（树脂）+PP 材质，具 备座椅高度可调节等功能。 | 个 | 1200 |
| 20 | 可拆卸式 马桶扶手 | PP 扶手，弹性防滑扶垫；双侧扶手静态 承重可达 200KG；无需打孔安装，扶手可 上翻收起或前后移动，方便老人进出。 | 套 | 1000 |
| 21 | 适老分体 智能坐便盖 | 适合居家坐便器，方便老年人清洗臀部， 材质为 PP 缓降盖板，加热方式为即热式。 | 个 | 2400 |
| 22 | 马桶增高器 | 采用 PE 抗菌材质，增加马桶高度，两侧 扶手设置，方便老人起身辅助。适用于关 节受限老人的如厕起身。 | 个 | 600 |
| 23 | 马桶辅助 升降椅 | 电动起身功能，帮助关节受限、腰腿弯曲 障碍及膝关节疼痛无力的老人，更好地如 厕起身下蹲； 两侧配有扶手，扶手可随机 升降；清消便捷，无死角。 | 把 | 7500 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能 | 项目名称 | 参数规格及要求 | 单位 | 指导价 （元） |
| 24 | 如厕 洗澡 安全 | 恒温花洒 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接 花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤， 可淋浴。 | 个 | 3400 |
| 25 | 抽拉式 水龙头 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材 质、水龙头可抽拉、升降和旋转， 方便不 同身高老人适用 | 个 | 1000 |
| 26 | 智能便携 洗浴机 | 智能助浴，支持擦洗、淋浴， 免入水、免 移动，床上助浴更灵活。 | 台 | 6000 |
| 27 | 洗澡床 | 可充气，环保 PVC 材质。 | 个 | 1100 |
| 28 | 室内 行走 便利 | 床边扶手 | 扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固金 属材料，落地式或者床板上安装，便于老 人上下床助力起身。 | 套 | 1100 |
| 29 | 感应小夜灯 | 采用红外线感应装置，LED 节能灯泡，灯 亮时间应适应老年人安全行走的要求，适 用于卧室、厕所、厨房、通道等， 方便老 人起夜。 | 个 | 120 |
| 30 | 防撞垫 | 采用环保 EVA/ NBR 材质，适用于家具及 墙壁阳角处粘贴。 | 个 | 35 |
| 31 | 居家 环境 改造 | 适老床头柜 | 床头柜应稳固，采用多层板材料，高度≥ 650mm，以辅助老人起立。 | 个 | 800 |
| 32 | 适老扶手椅 | 扶手椅应稳固，扶手处应留有可放置拐杖 位置，座垫为高密度海绵，外套透气布料 或皮质材质。 | 把 | 600 |
| 33 | 适老换鞋凳 | 主材实木支架， 自带扶手，助力老人起身 坐下。 | 个 | 650 |
| 34 | 适老餐桌 | 餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无 锐角，底部应方便轮椅进入。 | 张 | 2300 |
| 35 | 智能 监测 跟进 | 门磁开关 | 传输模式为 NB/4G/WiFi/蓝牙/zigbee；可 用手机电话语音、短信、微信公众号等多 种手段， 同时向老人子女、社区政府等发 出信息。 | 个 | 500 |
| 36 | 呼叫门铃 | 采用无线传输，以震动闪光方式提醒老人 有客来访。 | 个 | 450 |
| 37 | 烟雾报警器 | 对周围环境中烟雾浓度监测，可用手机、 电话语音、短信等多种手段， 同时向老人 子女等紧急联系人发出报警信息。 | 个 | 380 |
| 38 | 燃气报警器 | 对周围环境中低浓度可燃气体进行实时 采集，可用手机、电话语音、短信等多种 手段，同时向子女等紧急联系人发出报警 信息。 | 个 | 360 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能 | 项目名称 | 参数规格及要求 | 单位 | 指导价 （元） |
| 39 | 智能 监测 跟进 | 电力脉象仪 | 用电管理人工智能产品，在传统的用电监测 的基础上实现对老人行为的监测，基于过去 的生活习惯，进行异常行为的安全预警。 | 套 | 900 |
| 40 | 智能监控 摄像头 | 双向实时视频或语音通话，及时掌握老人 在家实时情况。 | 套 | 750 |
| 41 | 辅助 器具 适配 | 助听器 | 包括盒式助听器、全数字耳背式助听器、 全数字耳内式助听器、耳内助听器、耳背 助听器、骨传导助听器等。 | 套 | 6000 |
| 42 | LED 助视 放大镜 | 采用柔和 LED 光源，按压式开关设计， 黑暗环境也可以方便使用。 | 个 | 220 |
| 43 | 助行器 | 铝合金架，框式或框式梯形，可折叠，高 度可调节，承重≥100kg。可分为常规助 行器，带轮助行器，带座椅助行器等。 | 个 | 650 |
| 44 | 腋杖 | 腋杖，高强度铝合金管材，高度可调节， 适合不同身高的人使用，承重≥100kg。 | 副 | 390 |
| 45 | 手杖 | 高度可调节，含三角拐、四角拐、双弯四 角拐等。 | 个 | 260 |
| 46 | 轮椅 | 具备看护手刹，安全带，座位宽度≥450mm。 可分为多功能轮椅，普通轮椅，高靠背轮 椅等。 | 辆 | 2200 |
| 47 | 电动轮椅 | 双锂电池，智能控制， 电磁刹车，适合老 年人操作。 | 辆 | 8000 |
| 48 | 老年助行 推车 | 可助行可推行，配置座椅靠背可休息； 内 置刹车带驻车功能，上提折叠设计，方便 收纳；配置大容量储物袋。 | 辆 | 1200 |
| 49 | 床边桌 | 桌腿带万向静音轮，升降装置采用优质可 调阻尼器调节高度。注塑封边桌面， 方便 老人或者病人进餐。 | 张 | 1100 |
| 50 | 移位枕 | 形状：R 形或者三角形， 高密度海绵， 外 套为全棉材质，适用于卧床老人护理翻身 垫，预防压疮。 | 个 | 150 |
| 51 | 调节靠背器 | 不锈钢或铝合金材质，轻便透气，角度可 调可折叠，承重 200 公斤以上。 | 个 | 550 |
| 52 | 手摇护理床 （两功能） | 便捷脚轮灵活适用多场景，稳固脚轮；解 锁时，方便灵活移动；省力手摇便捷照护， 轻松调节升降板角度。 | 张 | 3600 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能 | 项目名称 | 参数规格及要求 | 单位 | 指导价 （元） |
| 53 | 辅助 器具 适配 | 电动护理床 | 采用 3 电机 4 功能的设计，实现背抬、腿 抬、背腿联动、上下升降， 一键升降，起 背无压力，床板透气，舒适不闷热。 | 张 | 8000 |
| 54 | 护理床 普通床垫 | 长宽规格与床匹配，床垫外套可拆卸，具 有防水功能，可迅速清除水渍、尿渍、血 渍及粪便，无渗漏。 | 张 | 880 |
| 55 | 防褥疮床垫 | 防褥疮气垫床垫/防褥疮静态床垫，床垫具 有防水功能，可迅速清除水渍、尿渍、血 渍及粪便，无渗漏。分压性好， 减少剪切 力，防止肌肉、骨骼及皮肤表层之间压力 性溃疡的产生以及已有褥疮情况恶化。 | 张 | 1500 |
| 56 | 轮椅座垫 | 可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐 骨带来的压迫。 | 个 | 200 |
| 57 | 助起床垫 | 以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等 平整处，卧床者就能自主操作起身、起床 等坐卧位置，具体护理床起背抬腿功能， 直接放在家里床上就可以使用 | 张 | 2200 |
| 备注 |  |  | 此次适老化改造不含人工费用，改造所需 的水泥、黄沙、涂料等辅助材料可以补贴。 |  | 根据改造 面积确定 |